谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： YGCG2025168 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（危废渣资源化升级改造项目钢瓶秤采购）。
3. 业务管理部门: 工程部 。
4. 项目内容

明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢瓶秤 | 1. 最大量程：0~3000kg。 2. 准确度等级：Ⅲ级。 3. 分度值：1kg。 4. 配套钢瓶规格：DN800，容量1t。 5. 工作温度：室温。 6. 电源：380/220V，50Hz。 7. 电气要求：就地显示，信号远传（预留485通讯接口），卖方提供成套电控系统，买方只负责提供电源。 8. 其他要求：低值报警，防腐，耐冲击，电气设备要求防爆，钢瓶秤防爆等级不低于****Ex d IIC T4 Gb****。 9. 现场设备防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 | （1）制造厂家应提供设备总图及参数表、基础载荷、设备总重量以及电仪等资料；  （2）用户仅提供供电电源（380/220V），设备本体内的电气控制线路由制造厂家成套。  （3）备品备件及易损件清单；  （4）以上资料需要提供可编辑的电子文档，如\*.doc、\*.dwg、\*.xls等。 |
|  |  |  |  |  |  |

1. 项目要求
2. 资质要求：营业执照应含有 衡器、仪器仪表的制作、生产、销售 相关项。
3. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
4. 税率及价格：所有含税价格均为含 13% 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
5. 质保期：货物使用12个月内，未使用18月内、以先到者为准。该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：合同签订后预付合同总额30%，货到现场安装完成验收合格后支付合同总额60%，质保期满一年无质量问题后无息支付合同总额10%或卖方开具银行保函代替质量保证金。（付款方式不允许偏离）

6.到货周期：预计2025年10月，具体到货日期接买方通知。

7.工期： 现场具备施工条件，10日历天完成交工验收。

8.安装范围：

1）配电系统界区：买方负责动力电源接入卖方提供的进线柜，卖方负责从电源进线柜出线后端所有设备设施的连接及相关配置。设备所有仪表、控制系统由卖方负责，卖方预留485远传通讯接口，仪表线按照15m考虑。

2）土建由买方负责，卖方负责向买方提供准确的设备基础条件图、工艺平面布置图及设备安装的螺栓等必要配件。

9.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。